|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設設備清掃等手順書（作成例） | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | 作成・変更年月日 | |  | | |
|  | | |  |  |  | 作成・承認者署名 | |  | | |
|  | | |  |  |  |  | |  | | | |  |
| （条例第３条第１号ア(１)（二）・条例第３条第２号ア（１）） | | | | | | | | | | |
| **施設の衛生管理** | | | | **施設設備の清掃・保守点検** | | | | | | |
| **場所又は**  **名称** | **清掃・洗浄・消毒** | | | | | | | | **保守点検** | |
| **頻　度** | **作業内容** | | | | | **担当者** | | **頻　度** | |
| 床 | 1回/日 | 床面を水で流した後、中性洗剤とデッキブラシで洗浄する。 | | | | | 製造係 | | 1回/月 | |
| 水を切った後に0.01％次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、乾燥させる。(換気扇を回すこと。) | | | | | 破損の有無 | |
| 内壁（床から  1ｍ以内） | 1回/日 | 床面を水で流した後、中性洗剤とデッキブラシで洗浄する。 | | | | | 製造係 | | 1回/月 | |
| 水を切った後に0.01％次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、乾燥させる。(換気扇を回すこと。) | | | | | 破損の有無 | |
| 天井 | 1回/月 | モップ、布タオルで拭いた後、乾燥させる。 | | | | | 施設係 | | 1回/月 | |
| 破損の有無 | |
| 窓 | 1回/月 | 中性洗剤を溶解した洗浄液で拭き掃除した後、乾拭する。 | | | | | 施設係 | | 1回/月 | |
| 破損の有無 | |
| 網戸 | 1回/月 | 中性洗剤を溶解した洗浄液で拭き掃除した後、乾拭する。 | | | | | 施設係 | | 1回/月 | |
| 破損の有無 | |
| 照明器具 | 1回/月 | 拭き掃除を行う。 | | | | | 施設係 | | 1回/月 | |
| 破損の有無 | |
| 換気扇 | 1回/月 | ファンの油汚れ、フィルター及びフードを中性洗剤で洗浄する。 | | | | | 施設係 | | 1回/２月 | |
| 1回/半年 | 換気管内の油汚れを洗浄する。 | | | | | 換気能力の確認 | |
| 排水溝 | 1回/日 | 水洗い後、中性洗剤とブラシで洗浄する。 | | | | | 製造係 | | 1回/週 | |
| トラップにある残渣を取り除く。 | | | | | グリストラップの清掃 | |
| トイレ | 1回/日 | 使い捨て手袋を使用し、トイレ用洗剤（消毒兼用）を浸したﾍﾟｰﾊﾟｰで壁、床の順に拭く。 | | | | | 施設係 | | ― | |
| 便器は、トイレ用洗剤を散布し、ブラシでこすった後、水洗いする。 | | | | |
| 1回/週 | トイレの床、便器を0.02％次亜塩素酸ナトリウムで消毒し乾燥させる。（換気扇を回すこと） | | | | |
| ※実施したら、結果を記録 | | | | | | | | | | |